**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

 (denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbolnorme, cod resurse  | Denumire lucrări  | U.M. | Cantitate  | Preţpeunitate de măsură, lei (inclusivsalariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructiecivile** |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 24,09 |  |  |
|  2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn( ferestre.) | m2 | 24,29 |  |  |
|  3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavanesuspendate | m2 | 25,40 |  |  |
|  4 | RpCG29C | Demolareaperetilor de zidarie din caramidaplina, BCA, blocuriceramicesau din betonusor, caramizi GVP, exclusivschelasicuratireacaramizilor | m3 | 1,44 |  |  |
|  5 | RpCK41C | Desfacereapardoselilor din covor din PVC , plinta | m2 | 98,40 |  |  |
|  6 | RpCK41B | Desfacereapardoselilor din parchet de stejarsau fag | m2 | 13,50 |  |  |
|  7 | RpCM33A | Demontareaplacajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27,11 |  |  |
|  8 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretiinteriori cu inaltimeapina la 4 m  | m3 | 2,64 |  |  |
|  9 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor | m2 | 323,95 |  |  |
|  10 | CF02B | Tencuieliinterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la peretisaustilpi, pesuprafete plane cu mortar de cimentmarca M 100 | m2 | 29,16 |  |  |
|  11 | CF50B | Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscatpebaza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului.  | m2 | 50,05 |  |  |
|  12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicatpesuprafataelementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj la peretisitavan | m2 | 389,50 |  |  |
|  13 | CF57A | Aplicareamanuala a chituluipebaza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafeteleperetilorsitavanelor | m2 | 389,50 |  |  |
|  14 | CG01E | Strat suportpentrupardoseliexecutat din autonivelant de 0.3 cm grosime | m2 | 61,60 |  |  |
|  15 | CK29F | Tavanesuspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusivsistemul-grila | m2 | 25,40 |  |  |
|  16 | CK52B | Plafoanesuspendate din placimodulpecarcasametalica cu utilizareasuspendarii cu bratarasitija (Lambriu) | m2 | 11,82 |  |  |
|  17 | CI05A | Placaj din placute din gresieceramica partial vitrificate, glazuratesauneglazurate, mate saulucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusivrostuirea cu chit, executatepesuprafete plane la pereti, stilpisigrinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impuncerintedeosebiteprinproiectul de arhitectura | m2 | 29,00 |  |  |
|  18 | CG17D | Pardoseli din placi de gresieceramicainclusivstratulsuport din mortar adeziv, executatepesuprafete: maimari de 16 m2  | m2 | 62,12 |  |  |
|  19 | CG08A | Pardoseli din materialeplasticemontatepesuport existent, curatate, inclusivpervazurile din PVC, in incaperi cu suprafetemaimari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 61,60 |  |  |
|  20 | CN06A | Vopsitoriiinterioare cu vopseapebaza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturipeglet existent, executate manual  | m2 | 389,50 |  |  |
|  21 | CK03A | Usi din lemninterioareintr-un canat | m2 | 15,12 |  |  |
|  22 | CK21A | Usiconfectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturilesiaccesoriilenecesareusilormontate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimeapina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatatoculuipina la 7 mpinclusiv | m2 | 8,97 |  |  |
|  23 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimipina la 35 m inclusivavindsuprafatatoculuipina la 3,00 mpinclusiv | m2 | 4,59 |  |  |
|  24 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimipina la 35 m inclusivavindsuprafatatoculuiintre 3,00 si 6,00 mpinclusiv | m2 | 13,00 |  |  |
|  25 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimipina la 35 m inclusivavindsuprafatatoculuipeste 6,00 mpinclusiv | m2 | 6,70 |  |  |
|  26 | RpCU09C | Transporturi cu mijloacemanualeprinpurtat direct la 60 m distanta cu o incarcaturapina la 50 kg (pentru 1 m transportatpeverticala se considera 10 peorizontala) | t | 8,00 |  |  |
|  27 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t | 8,00 |  |  |
|  28 | TsI50G | Transportareaincarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km  | t | 8,00 |  |  |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrarileelectrice** |  |  |  |  |
| 29 | RpEJ08A | Executareasanturilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 105,00 |  |  |
|  30 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminatorice tip, inclisivtijelesigloburile | buc | 18,00 |  |  |
|  31 | RpEG17D | Demontareatablourilorelectrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |  |  |
|  32 | RpEC16B | Demontatprizelorsiintrerupatorilor | buc | 28,00 |  |  |
|  33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplastpecontructiiinstalate, pepereti in adinciturisipepodele , diametru 16 mm | 100 m | 0,94 |  |  |
|  34 | 08-02-412-9 | Introducereacablu VVG 3\*1.5 | 100 m | 0,65 |  |  |
|  35 | 08-02-412-9 | Introducereacablu VVG 3\*2.5 | 100 m | 1,05 |  |  |
|  36 | RpEF15E | Montareacorpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W | buc | 18,00 |  |  |
|  37 | RpEG05B | Montareatablourilor de distributieelectricapentruapartamente, inclusivracordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuitefaracontor | buc | 1,00 |  |  |
|  38 | RpEE03A | Montareaprizelor | buc | 18,00 |  |  |
|  39 | RpEE01A | Montareainterupatoarelor | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | **Capitolul 3. Lacrarilesanitare** |  |  |  |  |
| 40 | RpSA03A | Demontareatevii din otelzincataexistenta in interiorulcladirii, avinddiametru de 1/2"-1" | m | 110,00 |  |  |
|  41 | RpSB01C | Demontareatuburilorsipieselor de legaturafasonate din fonta, pentrucanalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,00 |  |  |
|  42 | RpSB01A | Demontareatuburilorsipieselor de legaturafasonate din fonta, pentrucanalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
|  43 | RpIB11A | Demontariradiatoare de pozitiepentrudesfiintare | m2 | 7,50 |  |  |
|  44 | SB08E | Teava din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparentsauingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm | m | 18,00 |  |  |
|  45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 110 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  46 | SB08C | Teava din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparentsauingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm | m | 5,00 |  |  |
|  47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 50 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  48 | SA15B | Teava din material plastic imbinataprinsuduraprinpolifuziune, in conducte de legatura, la obiectesanitare, la obiecte de locuitsi social-culturale, avinddiametrul de 20-25 mm | m | 116,00 |  |  |
|  49 | SA15A | Teava din material plastic imbinataprinsuduraprinpolifuziune, in conducte de legatura, la obiectesanitare, la obiecte de locuitsisoccial-culturale, avinddiametrul de 16 mm | m | 24,00 |  |  |
|  50 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloaneliberesisectiunecircularasaucoloane unite sisectiuneeliptica | m2 | 7,92 |  |  |
|  51 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelansanitar etc. inclusivpentruhandicapati, avindteava de scurgere din material plastic, montatpe console fixate pepereti din zidarie de caramidasaub.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
|  52 | SC07A | Vas pentru closet, completechipat, din semiportelan, portelansanitar etc. inclusivpentruhandicapati, asezatpepardoseala, cu rezervorul de apamontat la inaltimesausemiinaltime, avindsifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |  |
|  53 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
|  54 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termicpentruincalzire (apacalda 90/70 grade), avindputereacalorica de 25,1 - 40 kw, montat direct peperete | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | **Capitolul 4. Echipament** |  |  |  |  |
| 55 | 01 | Masina de spalat | buc | 1,00 |  |  |
|  56 | 02 | Mobila | set | 3,00 |  |  |
|  57 | 03 | Scaune | buc | 50,00 |  |  |
|  58 | 04 | Video | buc | 1,00 |  |  |
|  59 | 05 | Activitateartistica | set | 10,00 |  |  |
|  60 | 06 | Printer/Scaner | buc | 1,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | Total |  lei |  |  |  |
|  | Asigurareasocialasimedicala | 27,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 5,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 3,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |

 L.S. L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| Proiectant | Ofertant |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

|  |
| --- |
| Investitor |
| () |