|  |  |
| --- | --- |
| **Proiectarea retelei de apeduct pentru alimentarea cu apa a sectorului Girlea, s. Costesti r-nul Ialoveni** | Formular Nr.1WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură  | Volum  |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Reteaua A1** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Materiale lucrări reabilitare apeduct** |  |  |
| 1 |  | Țeavă PVC diam 90  | metri | 500 |
|  2 |  | Țeavă PVC diam. 110  | metri | 280 |
|  3 |  | Inel k-7-3  | Unități | 4 |
|  4 |  | Capace cu rama | Unități | 4 |
|  5 |  | Fitting 10 cm | Unități | 10 |
|  6 |  | Fitting politetilena mufa | Unități | 12 |
|  7 |  | Coturi 90 grade unghi | Unități | 12 |
|  8 |  | Ciment | kg | 300 |
|  |  | Supapă | Unități | 1 |
|  |  | Nisip | Tone | 70 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.2. Manoperă reabilitarea apeduct** |  |  |
| 9 |  | Lucrări de săpare și nivelare mecanizată | metri | 861 |
| 10 |  | Lucrări de săpare manuală | metri | 20 |
| 11 |  | Lucrări de furare a drumurilor | metri | 30 |
| 12 |  | Montarea țevilor | metri | 600 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

L.S.