Proiectarea retelei de apeduct pentru alimentarea cu apa a sectorului Girlea, s. Costesti r-nul Ialoveni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03/16-AE.S-2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reteaua A1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	11,5700	
 2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	36,7000	
 3	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)
	m3	30,2000	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	12,1200	
 5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	12,1200	
 6	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus)
	100 m3	0,1200	
 7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	20,0000	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,1200	
 		Capitolul 1.2. Tevi si armatura
			
9	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x9.0 L=200 mm 20 buc * 9.522 = 190.44 kg
	kg	190,4400	
 10	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  cu sertar si pana cauciucata D100mm
	buc	2,0000	
 11	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D80mm
	buc	11,0000	
 12	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D65mm
	buc	2,0000	
 13	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D50mm
	buc	2,0000	
 14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100 x 100
	buc	1,0000	
 15	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80 x 80
	buc	5,0000	
 16	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 50
	buc	1,0000	
 17	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80 x 65
	buc	2,0000	
 18	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE 100 SDR17 D90/63
	buc	1,0000	
 19	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flansa din otel  D65 90*
	buc	2,0000	
 20	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta cu flansa D88x4 L=200
	buc	2,0000	
 21	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru D65
	buc	1,0000	
 22	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D110 
	buc	3,0000	
 23	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D90
	buc	13,0000	
 24	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D63
	buc	2,0000	
 25	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D 110
	buc	3,0000	
 26	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D 90
	buc	13,0000	
 27	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D 63
	buc	2,0000	
 28	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Sudura cap la cap D110
	buc	3,0000	
 29	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Sudura cap la cap D90
	buc	14,0000	
 30	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Sudura cap la cap D63
	buc	2,0000	
 31	
	Exfolierea conductelor WaterPro PE100 SDR17 PN10   (manopera 0.5 ore pe bucata)
	buc	36,0000	
 32	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel D 80
	buc	1,0000	
 33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Dop compresiune 63
	buc	1,0000	
 34	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. WaterPro PE100, SDR17 PN10 D110 mm
	m	270,9500	
 35	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.WaterPro PE100, SDR17 PN10 D90 mm
	m	1 335,3500	
 36	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm WaterPro PE100, SDR17 PN10 D63 mm
	m	172,9000	
 37	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm Conducta (tub de protectie) PE100 SDR16 PN6 D250
	m	373,0000	
 38	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	1 606,3000	
 39	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	172,9000	
 40	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	1 508,2500	
 41	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	270,9500	
 42	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Sprijiniri pentru coturi B20)
	m3	0,7400	
 		Capitolul 1.3. Constructia caminelor
			
43	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	3,9500	
 44	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	12,2100	
 45	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	106,0000	
 46	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,0600	
 47	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	2,4700	
 48	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	2,4700	
 49	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus)
	100 m3	0,5400	
 50	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	86,4000	
 51	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,5400	
 52	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	7,7300	
 53	AcE11A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	5,0000	
 54	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc	5,0000	
 55	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a
	buc	5,0000	
 56	AcE11A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1
	buc	5,0000	
 57	AcE11A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	5,0000	
 58	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	5,0000	
 59	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	9,4400	
 60	AcE12A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20
	buc	4,0000	
 61	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9
	buc	4,0000	
 62	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a
	buc	4,0000	
 63	AcE12A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1
	buc	4,0000	
 64	AcE12A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	4,0000	
 65	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	4,0000	
 66	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	20,0000	
 67	IzF20B
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata),  lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии
	m	13,7500	
 68	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	116,1000	
 69	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1161	
 70	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1161	
 71	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T
	buc	2,0000	
 72	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L
	buc	7,0000	
 73	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	0,1890	
 74	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1890	
 75	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,9600	
 76	CA02B1
	Beton simplu turnat B15 (Pereu)
	m3	0,9600	
 		Capitolul 1.4. Demolarea si restabilirea drumului
			
		Capitolul 1.4.1. Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 1050 m.l x 0.7 = 735 m2
			
77	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	110,2500	
 78	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	73,5000	
 79	Dl134 k=0.5
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 50% de piatra sparta de la demolare
	100m2	7,3500	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
80	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm 
	buc	2,0000	
 81	SD12C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  50мм  Регулятор давления  Д65
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
82	Pret de piata
	Hidrant D80 h=1000 mm
	buc	2,0000	
 83	pret de piata
	Reductor de presiune D65 mm
	buc	1,0000	
84	Pret de piata	Pompă arteziana, cu motor electric submersibil, marca ЭЦВ-10-40-185	buc	1,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.