|  |  |
| --- | --- |
| **Iluminare stradală s. Costești** | Formularul nr.7 |
| ( denumirea obiectivului) |  |

**DEVIZ LOCAL NR.\_\_**

**Montarea rețelelor de luminare stradală în s. Costești**

|  |
| --- |
| **Valoarea de deviz** |

Întocmit în preţuri curente

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei   |  |  | | --- | --- | | Pe unitate de măsură -——— inclusiv salariu | Total —————  inclusiv salariu | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  | | | **1. Lucrări de montare** |  |  | |  |  |
| 1. | 33-04-005-1n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Montarea tirantilor simpli la stilpi:  LEA 0,38 kV | buc | 208,00 | |  |  |
|  | 1 | | | Muncitor | h-om | 249,60 | |  |  |
| 2. | 33-04-014-1n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Montarea corpurilor de iluminat:cu lampi incandescenta | buc | 34, 00 | |  |  |
|  | 1 | | | Muncitor | h-om | 43,86 | |  |  |
|  | 021101 | | | Macarale pe sasiu auto pentur montarea utilajului tehnologic, 6,3 t | h-ut | 3,74 | |  |  |
| 3 . | 08-02-412-2n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate:primul conductor monofir sau multifir în impletire comuna, sectiunea sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,35 | |  |  |
|  | 1 | | | Muncitor | h-om | 2,29 | |  |  |
|  | 5440089 | | | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca ”лсэпл” , latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,05 | |  |  |
| 4 . | RpEG08B1n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare și ieșire ale tablourilor electrice, pe mramura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru | buc | 68,00 | |  |  |
|  | 7137010011520 | | | Electrician in constructii | h-om | 17,68 | |  |  |
| 5. | RpEM10An.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Montarea cablului torsadat | 100 m | 22,00 | |  |  |
|  | 7137010011510 | | | Electromontor | h-om | 572,00 | |  |  |
|  |  |  | **Total** | |  |  | |  |  |
|  |  |  | **Inclusiv salariu** | |  |  | |  |  |
|  | Asigurarea socială si medicala | | | |  |  | | |  |
|  | Cheltuieli de regie \*40% | | | |  |  | | |  |
|  | Cheltuieli de regie | | | |  |  | | |  |
|  | Total П3+Asigur+Chelt. | | | |  |  | | |  |
|  | Beneficiu de deviz | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | |  |
|  | **Total lucrări de montare** | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Inclusiv salariu** | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **2. Materiale** |  |  |  |  |
| 6. | 24134173306244.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Suport la corpurile de iluminat | buc | 34, 00 |  |  |
|  | 24134173306244 | | | Suport la corpurile de iluminat | Buc. | 34, 00 |  |  |
| 7. | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Clema KZ | buc | 68,00 |  |  |
| 8 . | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Cablu AVVG2X4,0MM2 | m | 35,00 |  |  |
|  | 201-90700 | | | Cablu AVVG2X4,0MM2 | m | 34,00 |  |  |
| 9. | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Cablu SIP 2x16 mm2 | m | 2 200,00 |  |  |
|  | 201-9070000 | | | Cablu SIP 2x16 MM2 | m | 2 200,00 |  |  |
| 10 . | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Suport intermediar | buc | 60,00 |  |  |
|  | 2746167335820 | | | Suport intermediar | buc | 60,00 |  |  |
| 11. | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Fisie de montaj | m | 150,00 |  |  |
|  | 5009816 | | | Fisie de montaj | m | 150,00 |  |  |
| 12. | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Clama pentru banda | buc | 150,00 |  |  |
|  | 28751257700001 | | | Clama pentru banda | buc | 150,00 |  |  |
| 13. | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Clama de ancora | buc | 16,00 |  |  |
|  | 28751257700002 | | | Clama de ancora | buc | 16,00 |  |  |
| 14. | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Suport CA 1500 | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2875277347100 | | | Suport CA 1500 | buc | 16,00 |  |  |
| 15. | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Lampa Narva 100W | buc | 34,00 |  |  |
|  | 3150145100281 | | | Lampa Narva 100W | buc | 34,00 |  |  |
| 16. | n.  K=3=1, 00;  M=1,00;  Ш=1,00 | | | Corp iluminat | buc | 34,00 |  |  |
|  | 503-9041 | | | Corpuri de iluminat cu mapli Narva | Buc | 34,00 |  |  |
|  |  |  | **Total** | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Transportarea materialelor** | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Depozitarea materialelor** | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Materiale**  **Inclusiv Salariu** | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total** | |  |  |  |  |
|  |  |  | **TVA** | |  |  |  |  |

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**Întocmit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Verificat\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**